
Следующие расценки не найдены в источнике:
    ФЕР27-03-005-1 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушение поверхсти до 1 м2
    ФЕР27-03-005-2 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушение поверхсти до 1 м2
    ФЕР27-06-017-3 - Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона
    ФЕР27-06-017-4 - При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять к норме 27-06-017-3
    ФЕР27-06-031-1 - Устройство основ.и покр. из песка т.20см
    ФЕР27-06-031-2 - Устройство основ.и покр. из песка т.25см
    ФЕР27-06-031-3 - Устройство основ.и покр. из песка т.30см
    ФЕР27-06-031-4 - Устройство основ.и покр. из щебня т.20см
    ФЕР27-06-031-5 - Устройство основ.и покр. из щебня т.25см
    ФЕР27-06-031-6 - Устройство основ.и покр. из щебня т.30см
    ФЕР27-06-031-7 - Устройство бетонных оснований тол.10см
    ФЕР27-06-031-8 - Устройство бетонных оснований тол.15см
    ФЕР27-06-031-9 - Устройство бетонных оснований тол.20см
    ФЕР27-06-032-1 - Укрепление откосо насып.соор.ге.выс.10см
    ФЕР27-06-032-2 - Укрепление откосо насып.соор.ге.выс.15см
    ФЕР27-06-032-3 - Укрепление откосо насып.соор.ге.выс.10см
    ФЕР27-06-032-4 - Укрепление откосо насып.соор.ге.выс.15см
    ФЕР27-06-032-5 - Укрепление откосо насып.соор.ге.выс.10см
    ФЕР27-06-032-6 - Укрепление откосо насып.соор.ге.выс.15см
    ФЕР27-06-032-7 - Укрепление откосо насып.соор.ге.выс.10см
    ФЕР27-06-032-8 - Укрепление откосо насып.соор.ге.выс.15см
    ФЕР27-06-033-1 - Устр-во дор.покр.средн.толщ. 5 см комплексом Remixer методом регенер. на месте асфальтоб. 2 см
    ФЕР27-06-033-2 - На каждый 0.5 см изменения толщины регенерируемого слоя к норме 27-06-031-1 доб. или искл.
    ФЕР27-08-003-1 - Укрепление земляных откосов после  механизированной планировки с <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой грунтом
    ФЕР27-08-003-2 - Укрепление земляных откосов после  механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующим заполнением бетонной смесью
    ФЕР27-08-003-3 - Укрепление земляных откосов после  механизированной планировки с <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем
    ФЕР27-09-002-6 - Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением устновки "GAYK"
    ФЕР27-09-007-1 - Установка барьерного ограждения дорожной группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 500кДж
    ФЕР27-09-007-2 - Установка барьерного ограждения дорожной группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 500кДж
    ФЕР27-09-007-3 - Установка барьерного ограждения дорожной группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 500кДж одностороннее марки 11ДО-1, 1Д/1,5-300
    ФЕР27-09-007-4 - Установка барьерного ограждения мостовой группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 500кДж одностороннее марки 11МО-1,1Д/2,0-500
    ФЕР27-09-007-5 - Установка барьерного ограждения мостовой группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 500кДж одностороннее марки 11МО-1,1Д/2,0-500
    ФЕР27-09-007-6 - Установка барьерного ограждения мостовой группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 400кДж одностороннее марки 1,1Д/2,0-400
    ФЕР27-09-018- 1 - Нанесение линии горизонтальной дрожной разметки краской со свтовозвращающимися элементами
    ФЕР27-09-019- 1 - Нанесение обозначений движения по полосам со свтовозвращающимися элементами

